JS подъемник для колес 

Инструкция по эксплуатации 

1. Общие положения
Это руководство является неотъемлемой частью оборудования. Внимательно прочитайте предупреждения и инструкции, чтобы получить важную информацию о безопасном использовании и обслуживании. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.
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Опасность! Производитель и продавец не несут ответственности за проблемы, вызванные неправильным использованием оборудования.
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Предупреждение! Эксплуатировать оборудование должен только профессиональный оператор, прошедший соответствующую подготовку. Несоблюдение этого требования может привести к травмам и повреждению оборудования.
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Обратите внимание! Изображение в руководстве может не полностью соответствовать реальной конструкции оборудования. Инструкции предназначены для людей с определенными механическими и электрическими знаниями, поэтому могут не содержать всех базовых процедур, таких как затягивание болтов. Не допускайте к работе с оборудованием неопытных сотрудников. Если это необходимо, обратитесь за помощью к продавцу (дилеру).
2. Технические характеристики
Длина ……………………………………...… 790 мм

Ширина …………………………………....... 675 мм
Высота …………………………………..…... 770 мм
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Грузоподъемность ………………………....… 65 кг

Горизонтальный ход ……………………..… 580 мм

Высота подъема …………..………….……... 320 мм

Давление пневмомагистрали ………...…... 7 – 8 бар

3. Область применения
Оборудование устанавливается справа от вала балансировочного стенда и предназначено для подъема колес и установки (позиционирования) центрального отверстия колесного диска на вал балансировочного стенда. Максимальный вес колеса, который может поднять устройство, составляет 70 кг.

Основные части подъемника.
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Предупреждение! Перед началом работы тщательно изучите инструкцию, чтобы предотвратить несчастные случаи. Для корректной работы оборудования необходимо правильно его установить, эксплуатировать и обслуживать.
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1. Трап: помогает установить колесо на подъемный стол.

2. Основание.
3. Платформа.
4. Подъемный стол.
5. Управляющая ручка воздушного клапана: подъем / опускание

6. Цилиндр пневматический.
Требования безопасности и меры предосторожности
1. Использование
Оборудование предназначено для подъема и установки колес на балансировочный станок. Максимальный вес колеса — 70 кг, максимальный диаметр колеса — 800 мм. 
Использование устройства для других целей запрещено.

2. Общие меры безопасности

· Эксплуатировать оборудование может только обученный персонал.
· Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный модификацией оборудования без разрешения.
· Следите за тем, чтобы оборудование было снабжено всеми необходимыми инструкциями и предупреждающими знаками.
· Размещайте оборудование вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов. Место установки должно хорошо проветриваться.
· Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары.
· Не допускайте к оборудованию посторонних лиц во время его работы.
· Операторы должны носить средства индивидуальной защиты (рабочую одежду, перчатки, обувь, защитные очки и т.д.).
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Внимание! Лица, не являющиеся операторами, не имеют права работать и приближаться к работающему оборудованию.
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Осторожно! Несоблюдение требований безопасности может привести к травмам. Перед подключением оборудования к источнику питания внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и предупреждения.


Внимание! Никогда не снимайте с оборудования предупреждающие этикетки. При повреждении этикеток немедленно замените их на аналогичные новые.


Осторожно! Не модифицируйте оборудование и не используйте неоригинальные детали и запасные части.

Примечание! Оператор должен быть экипирован соответствующей рабочей одеждой, защитными перчатками, очками, обувью и другими средствами защиты. Не носите свободную одежду, распущенные (не убранные под головной убор) длинные волосы, ожерелья, браслеты, цепочки и другие предметы, которые могут войти в контакт с оборудованием (зацепиться и т.п.).

Транспортировка

1. Транспортная упаковка

Оборудование должно быть отправлено в оригинальной упаковке.

2. Экологические требования

Температура при транспортировке и хранении: от -25 до +55°C. Не кладите посторонние предметы в верхнюю часть упаковочной коробки.

     3. Метод перемещения
Для транспортировки используйте вилочный погрузчик.

Распаковка

При распаковке оператор должен быть в соответствующей рабочей одежде. 
Внимательно проверьте комплектность и немедленно свяжитесь с продавцом (дилером), если обнаружены несоответствия. До устранения таких несоответствий СОХРАНЯЙТЕ упаковку.
Все части упаковки и загрязняющие вещества утилизируйте в соответствии с местными нормами.

Установка

1. Требования к рабочей зоне
Температура воздуха: от +5°C до +35°C  

Высота над уровнем моря до 1000 м  

Относительная влажность воздуха: не более 50% при температуре +20°C  

Выберите безопасное место для установки, обеспечив достаточное освещение. Подключите подъемник к системе сжатого воздуха.

2. Фиксация (крепление) подъемника
Снимите болты и гайки с шасси, установите на пол основание и закрепите болтом 12,9 мм M10. 


3. Подключение источника воздуха (пневмомагистрали)
Проверьте, что давление сжатого воздуха соответствует требованиям (7 – 8 бар). Установите перед подъемником блок подготовки воздуха: фильтр капельной влаги (т.н. «влаго- маслоотделитель») + регулятор давления + лубрикатор.

4. Тест системы управления

Нажмите ручку воздушного клапана вверх и вниз, проверяя работу устройства.

Работа
1. Советы по безопасности

Не используйте оборудование для других целей, кроме тех, что указаны в инструкции. Всегда используйте оригинальные заводские аксессуары и запасные части. Держите руки и ноги подальше от движущихся частей.

2. Предварительный осмотр

Проверьте работу блока подготовки воздуха.

3. Установка колес

Установите колесо на подъемный стол, поднимите его, сдвиньте влево к валу балансировочного стенда (вал не должен задевать центральное отверстие диска колеса!!!) и установите на вал.
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4. Снятие колеса

Сдвиньте подъемный стол под колесо (влево) и поднимите его. Сдвиньте подъемный стол вправо (снимите колесо с вала балансировочного стенда) и опустите его.
В процессе работы

Во время процедур подъема и опускания подъемного стола не допускайте нахождения частей тела под платформой.
Перемещение и демонтаж подъемника

Отключите подъемник от пневмомагистрали. Обращайте внимание на то, чтобы не повредить шланги и воздуховоды.

Хранение на складе

Смажьте поверхности скольжения и шарниры, храните оборудование в сухом, проветриваемом месте.

Утилизация 

Удалите все неметаллические материалы и детали и утилизируйте их в соответствии с местными правилами.

Экологическая информация

В состав оборудования могут входить вещества, опасные для окружающей среды.

Обслуживание

Предупреждение!
Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным и допущенным к этим работам специалистам. Регулярное обслуживание необходимо для нормальной работы оборудования.

Техническое обслуживание

Проводите проверку оборудования не реже одного раза в 30 дней. 
Проверьте работу блока подготовки воздуха. Регулярно подтягивайте крепежные элементы.

Отладка

Если у вас возникли проблемы, обратитесь к сервисной службе продавца (дилера). 

Проблемы с подъемным устройством

Подъемник не работает или не имеет достаточной подъемной силы.
Проверьте давление воздуха. Если оно недостаточное, отрегулируйте подачу.

Проверьте трубки и фитинги на повреждения. При их наличии - замените.

Осмотрите внешнюю часть цилиндра и, если нужно, замените его или уплотнения.

Постоянная утечка воздуха через клапан управления.
Отремонтируйте или замените клапан.

· Если утечка внутри цилиндра, замените внутренние уплотнения или цилиндр.
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Схема подачи воздуха
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